Сепараторы энергодисперсионные флуоресцентные СЭФ, предназначены для предварительного обогащения и разделения на технологические типы и сорта руд драгоценных, благородных, черных и цветных металлов, а также продуктов металлургических производств.

По своему воздействию на окружающую среду сепараторы являются экологически безопасными изделиями, не выделяющими в процессе эксплуатации токсичных химических веществ и не подвергающими окружающую среду и людей каким-либо вредным воздействиям.

Сепараторы не предназначены для эксплуатации в подземных выработках рудников, шахт и других подобных и взрывоопасных объектах.

Вид климатического исполнения УХЛ4.1 по ГОСТ 15150.
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