[bookmark: _GoBack]Главная задача, выполняемая данным видом оборудования, является оперативный контроль качества рудопотоков горнообогатительных предприятий и является online анализатором химического состава минерального сырья со статистически значимой точностью. Дополнительно доступна информация о оценке насыпного объёма рудной массы. Также, в зависимости от исполнения, возможны и дополнительные функции такие, например, как крупно порционная сортировка.
Сканер предназначен для применения в технологии поточного бесконтактного экспрессного рентгенофлуоресцентного опробования состава сырья на транспортном носителе (конвейерная лента, тарельчатый питатель, шахтная вагонетка и пр.) в режиме реального времени. Дает возможность крупнопорционной сортировки по измеренным содержаниям анализируемого элемента и управления технологическими процессами подготовки и переработки сырья.
Установка обеспечивает возможность контроля содержания элементного состава в широком диапазоне элементов с атомными номерами от Z=20 (кальций) до Z=92 (уран). Количество одновременно определяемых элементов варьируется в зависимости от поставленной задачи. По результатам измерений определяется качество измеряемого продукта (тип, сорт) и тренд (изменение измеряемого параметра во времени).
Оборудование соответствует IP54 (защита от пыли и брызг). Особое внимание уделяется климатическим условиям эксплуатации. Для обеспечения работоспособности до +45ОС предусмотрен Пельтье холодильник. Бесперебойная работа в холодном климате до -10ОС (опционально до -40ОС) обеспечивается предусмотренным электрообогревателем. В условиях с повышенной влажностью работоспособность обеспечивает герметичность и сушка внутреннего объёма аппарата с помощью многоразовых кассет с силикагелем.

